

**a:**


****

**b:**


****

**C:**


**при 400 выводит ошибку ( 394+6)**

****


**При 40**

****

**d:**

****

**e: Такая же ситуация как и в пункте C**

****